**江苏有线如东分公司栟茶运河如东段户外宣传电子屏采购项目招标公告**

**我公司以公开招标采购方式方式采购以下项目**：

**1.采购人**：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

**2.采购项目名称**：栟茶运河如东段户外宣传电子屏采购项目

**3.采购项目内容**：详见清单

**4.采购方式**：**公开招标采购**。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）**：

（1）为保证服务质量及售后响应时效，投标企业必须注册地位于江苏省南通市境内；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.其他资格要求**

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

**7.获取采购文件**

时间：2023年12月9日至2023年12月19日

地点：江苏有线如东分公司十楼

本工程资料费100元/套，无论中标与否，不予退还。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（格式自拟）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2023年12月19日下午17:00。

供应商投标截止时间：2023年12月20日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**9.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

**10、设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| 1 | 户外LED显示屏 | 1、点间距≤4mm 屏体尺寸：5.44\*3.68=20.02平方 2、★刷新率：≥4200Hz 3、单元板分辨率： ≥3200 Dots 4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式：恒流驱动 6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、▲整屏平整度：≤0.05mm 8、模组平整度：≤0.03mm 9、拼接缝：≤0.03mm 10、▲白平衡亮度：≥6000Cd/m² 11、▲亮度均匀性：≥98% 12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 13、▲色温：800-18000K 14、▲水平视角：≥165° 15、▲垂直视角：≥165° 16、▲对比度：≥9000：1 17、像素密度： ≥62500 Dots/m2 18、像素失控率：<1/100000 19、发光点中心偏距：＜0.8% 20、▲峰值功耗：≤600W/m² 21、▲平均功耗：≤200W/m² 22、最大电流：≤5A 23、电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位 24、▲具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 25、▲色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 26、▲PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准" 27、▲每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 28、▲具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 29、▲屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 30、绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 以上技术参数需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）。 ★所投产品具有CCC、CE、ROHS、FCC认证证书（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） ★符合光生物安全检测标准，无视网膜蓝光危害，并提供具有 TUV 标识的低蓝光认证证书 ★LED显示屏是由一种新型炫彩LED显示屏单元板组成（提供第三方机构出具的有效证明材料复印件并加盖公章）； ★为保障产品售后服务，所投 LED 显示屏制造商符合 GB/T279922 及售后服务管理成熟度实施规则的要求，服务能力达到九星级及以上 ★为保证所投 LED 产品具有信息安全和隐私管理，企业有良好的社会信誉，提供符合ISO/IEC27701 标准(隐私管理体系)的相关认证证书 | 平方 | 20.02 | 强力巨彩 |
| 2 | 防水箱体 | 箱体1280\*1280 | 平方 | 20.00 | 定制 |
| 3 | 接收卡 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板  2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据  3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。  4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。  5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力  6.支持低亮高灰  7.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告， | 套 | 40.00 | 卡莱特 |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持最大230万像素带载能力，4路千兆网口输出  2.最宽4096像素点或最高2560像素点  3.支持1路HDMI输入，1路HDMI输出，最大1920X1200@60Hz 分辨率  4.支持1路独立音频输出  5.支持云分级管理和多角色节目发布，支持云监测报警并自动联动  6.★提供json，modbus等各种协议接口，可以基于设备做二次开发，也可以基于服务器做二次开发，满足客户二次开发需求需提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 | 套 | 1.00 | 卡莱特 |
| 5 | 空调 | 1、名称:1.5P挂式空调 支持远程控制 2、隔振垫（器）、支架形式、材质:安装调试、所有配套附件、电源线接线、控制线安装连接及气密检查、抽真空、充制冷剂、冷媒铜管及管道保温、冷凝水管、外机，支架材质镀锌角钢 | 台 | 1.00 | 格力 |
| 6 | 智能控制器 | 控制器根据设置的模式与参数自动控制空调开启和关闭，支持6组定时开关控制和温湿度控制 | 套 | 1.00 | 定制 |
| 7 | 智能配电箱 | 1、25KW 具有时控功能 含智能接触器 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关；  7、额定工作电压 380V/220V | 套 | 1.00 | 定制 |
| 8 | 钢结构改造 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； | 项 | 1 | 定制 |
| 9 | 框架包边 | 屏体框架五边304不锈钢包边， | 平方 | 45 | 定制 |
| 10 | 电缆 | 电缆RVP5\*6 | 米 | 150 | 国产优质 |
| 11 | 管材 | PVC32 安装方式：地埋 | 米 | 150 | 国产优质 |
| 12 | 机械租赁 | 吊机租赁和8米脚手架搭建 | 项 | 1 | 定制 |
| 13 | 系统集成 | 高空施工+售后维保+文明措施费 | 项 | 1 | 定制 |